### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト(PCwin)で行います。設定の詳細については、接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動し、プロジェクトを開始します。

2. プロジェクトツリーで[CPU動作モード]に[PC10]を指定します。

3. プロジェクトツリーで[リンクパラメータ]をダブルクリックします。

4. [リンクパラメータの設定]ダイアログボックスでリンクモジュールを指定するリンク番号を選択し、[リンク設定]をクリックします。

5. 使用するリンクモジュールを[リンクモジュール名]から選択し、[OK]をクリックします。

   MEMO

   - "イーサネット(32ポート)"は、CPUバージョンがV.3.00以降の場合に限り指定できます。

6. 指定のリンクモジュールを選択した状態で[詳細設定]をクリックし、次のように設定を行います。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   自ノードIPアドレス | 192.168.0.1
   コネクション1 | 使用する
   プロトコル・オープン方式 | TCP相手特定パッシブ
   自ノードポート番号 | 1025
   他ノードテーブル番号 | 1
   初期化 | リンクパラメータにより初期化する

7. [他ノードテーブルの設定]をクリックし、次のように設定を行います。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   テーブル1 | 使用する
   他ノードIPアドレス | 192.168.0.2
   他ノードポート番号 | 1025

8. 通信設定を接続機器に書込みます。書込みが完了したら、接続機器を再起動します。