デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
外部入力 | X00000 - X0511F | WX0000 - WX0511 |  | ※1
外部出力 | Y00000 - Y0511F | WY0000 - WY0511 | ※1
内部リレー | R00000 - R02047F | WR0000 - WR2047 | ※1
リンクリレー | L00000 - L1023F | WL0000 - WL1023 | ※1
システムリレー | SR00000 - SR0223F | WS0000 - WS0223 | ※2
タイマ（接点） | T00000 - T04095 | - | ※1 ※2
カウンタ（接点） | C00000 - C01023 | - | ※1 ※2
パルスリレー | P00000 - P0255F | - | ※1 ※2
異常報知リレー | E00000 - E04095 | - | ※1 ※2
直接入力 | IN00000 - IN0062F | WI0000 - WI0062 | ※2 ※3
直接出力 | OT00000 - OT0062F | WO0000 - WO0062 | ※3
データレジスタ | DT000000.0 - DT999423.F | DT000000 - DT999423 | ※1
リンクレジスタ | LD00000.0 - LD16383.F | LD00000 - LD16383 | ※1
ユニットメモリ | UM00000.0 - UM7FFFF.F | UM00000 - UM7FFFF | ※3 ※5
システムデータ | - | SD00000 - SD00255 | ※2
タイマ設定値 | - | TS00000 - TS04095 | ※1 ※4
タイマ経過値 | - | TE00000 - TE04095 | ※1 ※4
カウンタ設定値 | - | CS00000 - CS01023 | ※1 ※4
カウンタ経過値登録 | - | CE00000 - CE01023 | ※1 ※4
インデックスレジスタ | - | I0000 - I000E | ※4 ※5

※1これらのデバイスはグローバルデバイスおよびローカルデバイスとして使用できます。ローカルデバイスとして使用する場合は、プログラムブロック番号を設定します。ローカルデバイスが存在するプログラムのプログラムブロック番号を入力してください。 例： X000 (グローバル外部入力デバイス、アドレス000 023_X000 (ローカル外部入力デバイス、プログラムブロック23、アドレス000) ※2書込み不可 ※3これらのデバイスはスロット番号を設定する必要があります。これらのデバイスはプログラムブロック番号なしで使用できます。 例： S16:IN000 (直接入力デバイス、スロット番号16、アドレス000) ※432ビットデバイス。 ※516進法アドレス

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語