### MP3000シリーズ/サブCPU

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
システムレジスタ | SB000000 - SB65534F | SW00000 - SW65534 |  |
入力レジスタ | IB000000 - IB27FFFF | IW00000 - IW27FFF | ※1
出力レジスタ | OB000000 - OB27FFFF | OW00000 - OW27FFF | ※1
データレジスタ | MB00000000 - MB1048575F | MW0000000 - MW1048575 |
Gレジスタ | GB000000000 - GB02097151F | GW00000000 - GW02097151 |

※1入出力レジスタに関しては、0x9000-0xFFFFは書き込めません。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語