### 接続機器の設定

シリアルポート（CPU上のシリアルポート）の通信設定は、ラダーソフトの[PLCシステム設定]ダイアログボックスから[シリアルポート]タブをクリックして、下記の設定を行います。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
通信設定 | カスタム
通信速度 | 19200
パラメータ | 8,1,E
モード | Modbus RTUスレーブ
Modbusスレーブアドレス | 1

オプションボード背面のディップスイッチを以下のように設定してください。

ディップスイッチ | 設定内容
--- | ---
1 | ON
2 | OFF
3 | OFF
4 | OFF
5 | OFF
6 | OFF

MEMO

- 同じネットワークアドレスグループ内で、重複したノードアドレスは設定しないでください。

- 接続機器のユニットIDを「1 ～ 247」で設定してください。