### 接続機器の設定(EH-ETH2上のイーサネット用のコネクタ)

通信設定用の設定ツール(EH-ETH2 Configurator) を使用します。

接続機器の環境設定にはラダーソフト(Control Editor)を使用します。

詳細はEH-ETH2のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトの[I/O割付]を使用してEthernetユニットをCPUユニットに割り付けます。

2. Ethernetユニットのディップスイッチ1と6をONにし、電源をONにします。Ethernetユニットにアクセスするためのテンポラリアドレス(192.168.0.4)が設定されます。

ビットNo.※1 | 動作モード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 通信パラメータ設定モード

※1IPアドレスの第4オクテットの設定には、ビットNo.4～No.8を使用します。IPアドレスは第3オクテットまで192.168.0に固定されています。

3. パソコンのEthernetポートとEH-ETH2のEthernetポートをLANケーブルで接続します。(HUB経由で接続するか、またはクロスケーブルで直接接続します。)

4. 設定ツールを起動します。

5. [Option]メニューから[Communication Setting]を選択します。

6. IPアドレス入力ボックスに「192.168.0.4」と入力し、[OK]をクリックします。

重要:

- アクセスするには、パソコンのIPアドレスの第3オクテットまでを192.168.0に設定する必要があります。(192.168.0.10など)

7. [Set Ethernet Parameters]をクリックし、設定ダイアログボックスを表示します。

8. [Online]をクリックし、現在の設定値を読み出します。

9. 設定項目を以下のように設定します。

- IP Address Set

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  IP Address | 192.168.0.1
  Subnet mask | 255.255.255.0
  Transfer speed / Type | Auto Negotiation

- Task Code Logical Port No. Set (Port1)

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  Port No. | 3004
  Protocol | UDP/IP

10. [Set]をクリックして設定完了のダイアログボックスを表示し、[OK]をクリックします。

11. 接続機器の電源をOFFにします。すべてのディップスイッチをOFFにした後で、接続機器の電源をONにします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。