### 接続機器の設定(EH-ORML上のイーサネット通信ポート)

通信設定には、子局通信モジュール上で局番設定SW (ロータリースイッチ)、モード設定SW (ディップスイッチ) およびEHリモート子局IPアドレス設定ツール(バージョン1.00)を使用します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 子局通信モジュールの局番設定SWを「0」の位置に設定します。

MEMO

- 複数の子局を接続するには、子局通信モジュールの局番設定SWを「0, 1, 2, ..., 9」の位置に設定します。親局に最も近い局から順に設定してください。

2. 子局通信モジュールのモード設定SWで、[8:TERM]をONの位置に設定します。

MEMO

- 複数の子局を接続する場合は、終端局となる子局通信モジュールのみでモード設定SWの[8:TERM]をONの位置に設定します。

3. 電源をONにします。

4. 親局のCPU通信設定と子局通信モジュールの現在値を読み出します。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

5. 子局通信モジュールのモード設定SWで、[5:INIT]をONの位置に設定します。

6. EHリモート子局IPアドレス設定ツールを起動します。

7. [接続]をクリックし、現在の設定値を読み出します。

重要:

- アクセスするには、パソコンのIPアドレスの第3オクテットまでを192.168.0に設定する必要があります。(192.168.0.10など)

8. 設定項目を以下のように設定します。

- IPアドレス設定

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  IPアドレス | 192.168.0.1
  サブネットマスク | 255.255.255.0
  伝送速度/方式 | AUTO

- 論理ポートNo.の設定(ポート1)

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  ポートNo. | 3004
  プロトコル | UDP/IP

9. [設定]をクリックします。

10. 設定完了のメッセージを確認し、[OK]を押します。

11. 子局通信モジュールのSWモード設定で、[5:INIT]をOFFの位置に設定します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。

MEMO

- リモート通信モジュールを使用するには、以下のCPU ROMバージョンが必要です。

CPU | サポートバージョン
EHV-CPU128 | ROM Ver.0117以降
EHV-CPU64 | ROM Ver.1117以降
EHV-CPU32 | ROM Ver.2117以降
EHV-CPU16 | ROM Ver.3117以降

MEMO

- EH-ORMLを使用するにはEH-ORMMが必要です。