### TCminiシリーズ(TC8-00/TC5-02)

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
外部入力リレー | フォトカプラ | X000 - X00F | X00W - X00W |  | ※1
ディップスイッチ | X010 - X017 | X01W - X01W | ※1
拡張パネルスイッチ | X100 - X11F | X10W - X11W | ※1
外部出力リレー | トランジスタ | Y020 - Y02B | Y02W - Y02W | ※1
リレー接点 | Y02C - Y02F | Y02W - Y02W | ※1
拡張パネルLED | Y140 - Y14F | Y14W - Y14W | ※1
内部リレー | R000 - R77F | R00W - R77W | ※1
エッジリレー | E000 - E17F | E00W - E17W | ※1
ラッチリレー | L000 - L07F | L00W - L07W | ※1
タイマリレー | T000 - T27F | T00W - T27W | ※1
カウンタリレー | C000 - C27F | C00W - C27W | ※1
特殊補助リレー | A000 - A16F | A00W - A16W | ※1
データレジスタ | ------ | D000 - D77F | ※1
T/Cレジスタ1 | ------ | P000 - P27F | ※1
T/Cレジスタ2 | ------ | V000 - V27F | ※1

※1デバイスフォーマットは以下の通りです。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語