### ControlLogix/CompactLogix/FlexLogixシリーズ

デバイス | ビットアドレス※1 | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
BOOL | BOOL0:0/0 - BOOL999:999/31 | BOOL0:000 - BOOL999:999 |  | ※2
INT | INT0:0/0 - INT999:999/15 | INT0:000 - INT999:999 | ※2
REAL | ------ | REAL0:000 - REAL999:999 | ※2
DINT | DINT0:0/0 - DINT999:999/31 | DINT0:000 - DINT999:999 | ※2
SINT | SINT0:0/0 - SINT999:999/7 | SINT0:000 - SINT999:998 | ※2
STRING | ------ | STRING0:000 - STRING999:999 | ※3

※1ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。読み込んだワードデータのうち対象とするビットのみを変更し、そのワードデータを接続機器に書き込みます。
表示器が接続機器のデータを読み込んで接続機器へ書き込む間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書き込み処理を行うと、正しいデータが書き込めない場合があります。

※2 これらのアドレスにアクセスし接続機器のプログラムで使用するためには、最初に接続機器の設定が必要です。

※3STRINGデバイスの長さは最大82バイトです。

- 接続機器の設定手順

RSLogix5000ソフトでのデバイスの割付とBLUEでのアドレスの指定は次の手順で行います。

1. 接続機器のタグ設定
   RSLogix5000ソフトウェアでTag Nameを作成し、Typeを設定します。作成したTag NameをFile Numberにマップします。

Tag Name | ：任意で設定します。
Type | ：次の中からデータタイプを選択し、配列要素数(Element)を設定します。 BLUEのデバイス名と合わせます。 BOOL(32bit data type) INT(word data type) DINT(dword data type) SINT(byte data type) REAL(float data type)

設定する配列要素数はBLUEで使用する範囲を設定してください。BLUEがアクセスできる最大要素数は999です。

配列要素数を指定しない場合は、1点のみ使用可能となります。

(例) Tag Name: N8、Type: INTを設定すると、N8の1ワードのみ使用可能となります。
<例1>

Tag Name | Type
N7 | INT[200]
DINT1 | DINT[100]
DATA2 | SINT[50]

1行目: Tag Name"N7"は、INTデータタイプで配列要素数200

2行目：Tag Name "DINT1"は、DINTデータタイプで配列要素数100

3行目：Tag Name "DATA2"はSINTデータタイプで配列要素数50

File Number | : RSLogix5000で作成したTag Nameを任意のFile Numberに割り付けます。 異なるTag Nameを同じFile Numberで設定することはできません。

<例2>

File Number | Name
2 | DATA2
1 | DINT1
7 | N7

2. BLUEでのアドレス指定

BLUEのアドレス | 接続機器のFile No.1のメモリ
DINT0:1 | DINT1[0]
DINT1:1 | DINT1[1]
DINT1:2 | DINT1[2]

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語