### Control Pack (CP-9200/CP-9200H)

デバイス | ビットアドレス | CP-9200/CP-9200HのレジスタNo（アドレスに相当） | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力レジスタ | 00001-02048 | IB00000-IB007FF |  | ※1 ※2
出力レジスタ | 02049-04096 | OB00000-OB007FF | ※1 ※2
システムレジスタ | 10001-12048 | SB000000-SB00127F (CPU#0のSレジスタ） | ※1 ※2 ※3

デバイス | ワードアドレス | CP-9200/CP-9200HのレジスタNo（アドレスに相当） | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力レジスタ | 49744-49871 | IB00000-IB007FF |  |
出力レジスタ | 49872-49999 | OB00000-OB007FF |
システムレジスタ | 30001-30256 | SW00000-SW00255 (CPU#0のSレジスタ） | ※3
データレジスタ | 31001-33048 (CP-9200Hのみ） | DW00000-DW02047 （CPU#1のDレジスタ） | ※3
40001-42048 | DW00000-DW02047 （CPU#0のDレジスタ） |
コモンレジスタ | 42049-49743 | MW00000-MW07694 |

※1 ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。次に、読み込んだワードデータのうち対象とするビットを変更し、そのワードデータを接続機器に返します。表示器が接続機器のデータを読込んで接続機器へ返す間にそのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが読み出せない場合があります。

※2 ワードアドレスによる指定も可

※3 書込み不可

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語