### 接続機器の設定

上位リンクポート（CPU上のRS232Cポート）の通信設定は、ラダーソフトの[PLCシステム設定]ダイアログボックスから[上位リンクポート]タブをクリックして、下記の設定を行います。

設定項目 | 設定値
--- | ---
通信速度 | 19200
パラメータ | 7,2,E
モード | 上位リンク
ディップスイッチ※1 | SW1：OFF SW5：OFF SW7：OFF SW8：OFF
号機No. | 任意
自ネットワークアドレス※2 | 任意
ノードアドレス設定ロータリースイッチ※3 | 任意

※1ユニット前面のディップスイッチにて設定します。

※2ネットワーク越えアクセスをする際に使用するパラメータです。設定は「CX-Netネットワークコンフィグレーション」のルーチングテーブルにて行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※3ネットワーク越えアクセスをする際に使用するパラメータです。設定は、ネットワーク越えアクセスの際に使用するController Linkユニット前面のロータリースイッチにて行います。

MEMO

- 同じネットワークアドレスグループ内で、重複したノードアドレスは設定しないでください。