表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
GP-4116 (COM1) | 1E | 自作ケーブル | 総ケーブル長： 500m以内
4E | BMJ-8P (分岐コネクタ) + 自作ケーブル
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000※c-2 (COM2) ST-6200 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 ※d-5 (COM2) PFXST6200AWADI※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PS6000ベーシックボックス (COM1/2) | 1F | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + 自作ケーブル | 総ケーブル長： 500m以内
4F | シュナイダーエレクトリック製RS-422端子台変換アダプタ PFXZCBADTM1 + BMJ-8P (分岐コネクタ) + 自作ケーブル
1A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + 自作ケーブル
4A | シュナイダーエレクトリック製COMポート変換アダプタ CA3-ADPCOM-01 + シュナイダーエレクトリック製コネクタ端子台変換アダプタ CA3-ADPTRM-01 + BMJ-8P (分岐コネクタ) + 自作ケーブル
1B | 自作ケーブル
4B | BMJ-8P (分岐コネクタ) + 自作ケーブル
PS5000 PS6000 (オプションインターフェイス) PSA6000※2 | 1G | 自作ケーブル | 総ケーブル長： 500m以内
4G | BMJ-8P (分岐コネクタ) + 自作ケーブル

※c-2ST-6200を除く ※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。 使用できる制御信号に制限がある表示器について ※d-5PFXST6200AWADIを除く ※2RS-422/485(4線式)で通信できるCOMポートのみ使用できます。 IPC COM Port 推奨するケーブルとコネクタ
項目 | タイプ | メーカー
--- | --- | ---
ケーブル | FR-CB20※1 | 三菱電機(株)
10BASE-Tケーブル | SGLPEV-T 0.5mmx4P※2 | 三菱電機(株)
RJ45コネクタ | 5-554720-3 | タイコエレクトロニクス
RS-485分岐コネクタ | BMJ-8 | (株)八光電機製作所
BMJ-8P

※1ケーブル長に応じてに異なる値(1、3、または5)が設定されます。 ※2ピン番号2と8は使用しないでください。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。