非表示 表示

1. 接続構成
2. 通信設定
3. 使用可能デバイス

1. コマンドフォーマット

## 接続構成

- 1:1接続の場合

- 1:n接続の場合

MEMO

- 接続機器(マスター)の最大接続台数は20台です。

- n:1接続の場合

MEMO

- 表示器(スレーブ)の接続可能台数は接続機器によって異なります。接続機器の仕様を確認してください。

- n:m接続の場合

MEMO

- 表示器(スレーブ)間の通信はありません。

- 表示器(スレーブ)の接続可能台数は接続機器によって異なります。接続機器の仕様を確認してください。

- 接続機器(マスター)の最大接続台数は20台です。

- イーサネットスイッチ/イーサネットHUB

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | Scneider Electric製490 NTWケーブル | ModbusスレーブTCP/IPを使用すると、接続機器に最大20のマスターコントローラを接続できます。
(2) | Schneider Electric製イーサネットスイッチ/イーサネットHUB 499 NEH 181 00 499 NEH 104 10 499 NEH 251 00
(3) | 10BASE-T自動イーサネット

- イーサネットモジュールまたは内蔵イーサネットポート

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | Scneider Electric製490 NTC 000ケーブル | ModbusスレーブTCP/IPを使用すると、接続機器に最大20のマスターコントローラを接続できます。

## 通信設定

シュナイダーエレクトリックが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

警告

意図しない機器操作

データの転送を正しく行えるように、このセクションの指示をよく読んで理解してください。

## 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

警告

意図しない機器操作

- 表示器と接続機器プログラムから同じレジスタに同時に書込みを行わないでください。
- ビット単位でアクセスしているレジスタに16ビットのワード値を書込まないでください。

### コマンドフォーマット

本ドライバは以下のコマンドをサポートしています。

機能 | ファンクションコード | 最大点数
--- | --- | ---
Read Coils | 0x01 | 2000ビット
Read Discrete Inputs | 0x02 | 2000ビット
Read Holding Registers | 0x03 | 125ワード
Read Input Registers | 0x04 | 125ワード
Write Single Coils | 0x05 | 1ビット
Write Single Register | 0x06 | 1ワード
Write Multiple Coils | 0x0F | 1968ビット
Write Multiple Registers | 0x10 | 123ワード
Mask Write Register | 0x16 | 1ワード
Read/Write Multiple Registers | 0x17 | 読出し：125ワード 書込み：121ワード
Read Device Identification*1 | 0x2B / 0x0E | -

*1 Read Device Identification

オブジェクトID | オブジェクト名 | 備考
0x00 | VendorName | ベンダー名 Pro-face
0x01 | ProductCode | プロダクトコード。機器設定の[プロダクトコード]を設定していない場合は、機種名が返信されます。 例 ST-6500WAD
0x02 | MajorMinorRevision | ランタイムバージョン 例 3.0.0.42
0x03 | VendorUrl | ベンダーURL www.pro-face.com
0x04 | ProductName | プロダクト名 BLUE
0x05 | ModelName | 機種名 例 ST-6500WAD
0x06 | UserApplicationName | プロジェクト名 / ターゲット名 例 Project1/Target01