### KV-700シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
入力リレー | 00000 - 59915 | 000 - 599 |  |
出力リレー |
内部補助リレー |
コントロールリレー | CR0000 - CR3915 | CR00 - CR39 |
タイマ（接点） | T000 - T511 | ----- | - |
カウンタ（接点） | C000 - C511 | ----- |
高速カウンタコンパレータ（接点） | CTC0 - CTC3 | ----- | ※1
タイマ（設定値） | ----- | TS000 - TS511 |  | ※2
カウンタ（設定値） | ----- | CS000 - CS511 | ※2
タイマ（現在値） | ----- | TC000 - TC511 | ※2
カウンタ（現在値） | ----- | CC000 - CC511 | ※2
データメモリ | ----- | DM00000 - DM39999 | ※3
テンポラリデータメモリ | ----- | TM000 - TM511 |
コントロールメモリ | ----- | CM0000 - CM3999 |
デジタルトリマー | ----- | TRM0 - TRM7 | ※1 ※2
高速カウンタ（現在値） | ----- | CTH0 - CTH1 | ※2
高速カウンタコンパレータ (設定値) | ----- | CTC0 - CTC3 | ※2

※1書込み不可

※232ビットデバイスです。

※3DM20000 - DM39999を使用するには、拡張メモリをインストールする必要があります。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語