### 接続機器の設定

通信モジュールの通信設定はラダーソフト（MPE720）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフトを起動し、rootフォルダにオーダフォルダ、PLCフォルダを作成します。

2. 作成した接続機器を右クリックして表示されるメニューからログオンを選択します。

   MEMO

   - 表示されたメニューの[オンライン]にチェックが入っていないことを確認してからログオンしてください。
   - ログオンの方法については接続機器のユーザーズマニュアルを参照してください。

3. PLCフォルダから[定義フォルダ]-[モジュール構成]をダブルクリックして[Engineering Manager]を表示します。

4. [Engineerring Manager]の[コントローラ]でラック種別と通信モジュールをプルダウンメニューから選択します。
   通信モジュールが使用しているスロット番号に対応する番号で設定してください。
   通信モジュールを選択すると、[Enginnering Manager]の[モジュール詳細]に設定内容が表示されます。

5. [モジュール詳細]でNo.の数字部分をダブルクリックして通信設定を行います。
   イーサネットユニットを接続しているスロット番号に相当する数字をダブルクリックします。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   伝送プロトコル | メモバス
   マスタ/スレーブ | スレーブ
   デバイスアドレス | 接続機器のデバイスアドレス
   シリアルI/F | RS-232C
   伝送モード | RTU
   データ長 | 8 bits
   パリティビット | even
   ストップビット | 1Stop
   ボーレート | 19.2K
   送信ディレイ | 無効
   自動受信 | 無効

6. 同様にNo.1をダブルクリックしてシリアル通信の設定を行います。
   シリアル通信の設定は接続機器に通信設定を転送するために使用します。

7. 設定内容を保存し、[Engineering Manager]を終了します。

8. 通信モジュールのディップスイッチ「INIT」をONして、電源を投入します。

9. 通信設定を通信モジュールに転送します。

10. オンラインで接続機器にログオンし、転送したデータをFLASHに書込みます。

11. 接続機器の電源をOFFし、INITのディップスイッチをOFFしてから接続機器の電源を再投入します。