### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「Concept」にて行います。

「Concept」の「PLC Selection」でQuantumシリーズのPLCを選択した後、「Config Extension」から「Select Extensions」を選択します。表示される「Select Extensions」ダイアログボックスの「TCP/IP Ethernet」に接続するLink Unitの数を設定します。設定後に「Config Extensions」内に表示される「Ethernet /I/O Scanner」を選択して表示される、「Ethernet /I/O Scanner」ダイアログボックスにて行います。

設定項目 | 設定内容
Ethernet configuration | Specify IP Address（固定）
Internet Address | 任意
Frame Type | Ethernet II (固定)

##### 備考

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。