### 接続機器の設定

ラダーソフトのパラメータ設定の[ネットワークパラメータ]で接続機器の設定を行います。

##### ネットワークパラメータMNET/10H Ethernet 枚数設定

設定項目 | 設定値
--- | ---
ネットワーク種別 | Ethernet
先頭I/O No. | 任意
ネットワークNo. | 任意
グループNo. | 任意
局番 | 任意
モード | オンライン

##### Ethernet動作設定

設定項目 | 設定値
--- | ---
交信データコード設定 | バイナリコード交信
イニシャルタイミング設定 | 常にOPEN待ち
IPアドレス設定 | 192.168.0.1
送信フレーム設定 | Ethernet (V2.0)
TCP生存確認設定 | KeepAliveを使用
RUN中書き込みを許可する | 許可する

MEMO

- 接続機器にKeepAliveがある場合は、KeepAliveを設定します。通信がKeepAliveなしで中断した場合、接続機器は再接続できない場合があります。

##### オープン設定

設定項目 | 設定値
--- | ---
プロトコル | TCP
オープン方式 | Unpassive
自局ポート番号 | 401H※1※2
交信相手IPアドレス | 設定不要
交信相手ポート番号 | 設定不要
固定バッファ | 任意
固定バッファ交信手順 | 手順あり
ペアリングオープン | 任意
生存確認 | 確認

※1設定値はネットワーク管理者に確認してください。

※216進数で入力してください。

##### その他の設定

以下の設定は、必要時のみ設定する項目です。

- イニシャル設定
  TCP接続したときのタイマ関連の設定です。基本的にはデフォルト設定で通信できます。カスタマイズしたい場合（タイムアウトを早くしたいなど）は変更してください。

- ルーチング情報
  サブネットマスクやルータを使用する場合のみ設定します。

- 自動オープンUDPポート
  UDPポートを使用する場合は、PLC側の自動オープンUDPポート（ポート番号5000）を使用して通信することができます。

##### 注意事項

IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。