### 接続機器の設定（CPUユニット上のポート/ EH-OB485)

通信設定はラダーソフト（LADDER EDITOR for Windows）で行います。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 手順

1. I/O No.WRF03Dに以下の通信設定をセットし、I/O No.R7F6をONにすることで接続機器のFLASHメモリに設定を書込みます。

- WRF03D

  限定ビット | 設定 | 説明
  15 | 1※1 | 設定変更要求
  14 | 1 | 伝送制御手順2
  13 | 1 | 局番の有/無：有
  11 ～ 8 | 0010(H) | 伝送速度：19,200bps その他の伝送速度は、接続機器のマニュアルを参照してください。
  7 ～ 0 | 0 | 局番※2

  ※1通信設定を行う場合に「1」をセットします。接続機器の電源を再投入すると「0」に変わります。

  ※2局番はBCD2桁で設定します。ビット位置7～4が10の位、ビット位置3～0が1の位にあたります。

- R7F6

  限定ビット | 設定 | 説明
  - | 1 | FLASHメモリ書込み

2. 接続機器の電源を再投入します。

MEMO

- EH-OB485は通信ボード (RS422/RS485)です。 CPUバージョンがVer.0100以降のCPUで使用できます。