本マニュアルにリストアップされているエマソン・プロセス・マネジメントの全機種/シリーズには、Type 、Logical 、Parameter (TLP)設定の全範囲がサポートされています。

次の例のTLPアドレス、[Equipment1]92,0,3:UINT8では、アドレスコンポーネントの内容が下表に示されています。

TLPコンポーネント | 内容
--- | ---
[Equipment1] | 接続機器
92 | Point Typeの値92： Logon Parameters (LOGON)
0 | Logical (location )の値1
3 | Keypad Security Level のParameter値 - Write Enabled
UINT8 | データタイプ

各TLPの詳細は、エマソン・プロセス・マネジメントのROC/FloBossユーザーズマニュアルとROC Plus Protocol Referenceに記されています。

##### カスタムTLP

TLPフィールドにTLPを入力します。以下の有効な入力形式化が利用できます。

- [Equipment1]TT,LL,PP:DATATYPE

- [Equipment1]TT,LL,PP.BIT:DATATYPE

アドレスは以下のコンポーネントを表しています。

TLPコンポーネント | 内容
--- | ---
[Equipment1] | 接続機器
TT | Point Type (範囲0～255)
LL | Logical (範囲0～255)
PP | Parameter
DATATYPE | データタイプ
BIT | ビット範囲、0～7、0～15、または0～31。以下のデータタイプにのみ使用可能です。BIN, INT8, INT16, INT32, UINT8, UINT16, UINT32.

アドレスフィールドに入力できる有効なデータタイプ文字列は、以下のとおりです。

名前 | 説明
--- | ---
AC1 | ASCII 1文字
AC3 | ASCII 3文字
AC7 | ASCII 7文字
AC10 | ASCII 10文字
AC12 | ASCII 12文字
AC20 | ASCII 20文字
AC30 | ASCII 30文字
AC40 | ASCII 40文字
BIN | バイナリ8ビット、またはビットアドレス0～7*。
FL | 単精度浮動小数点
DBL | 倍精度浮動小数点
INT8 | 8ビット符号付き整数、またはビットアドレス0～7*。
INT16 | 16ビット符号付き整数、またはビットアドレス0～15*。
INT32 | 32ビット符号付き整数、またはビットアドレス0～31*。
TIME | 32ビット符号付き整数。
TLP | 32ビット内の24ビット整数
UINT8 | 8ビット符号なし整数、またはビットアドレス0～7*。
UINT16 | 16ビット符号なし整数、またはビットアドレス0～15*。
UINT32 | 32ビット符号なし整数、またはビットアドレス0～31*。

※ビット書き込みを行うと、表示器はいったん接続機器の該当するワードアドレスを読み込みます。次に、読み込んだワードデータのうち対象とするビットを変更し、そのワードデータを接続機器に返します。表示器が接続機器のデータを読込んで接続機器へ返す間にそのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが読み出せない場合があります。

MEMO

- 外部変数を作成する際は接続機器のデータ型およびデータサイズに合わせてください。データ型またはデータサイズが異なる場合は正常なデータの読み書きができません。