### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（MP720 Ver.7）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。[機種]からメインCPUの機種を選択します。

3. ツリービューの[モジュール構成]をダブルクリックします。
   [MC-Configurator]が起動します。

4. 使用するCPUの[218IFD]をダブルクリックします。

5. [パラメータ設定]タブをクリックします。

6. 「伝送パラメータ設定」の「IPアドレス」と「サブネットマスク」を設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

7. [MC-Configurator]でMPU-01を装着しているオプションスロットに対応しているモジュール番号をダブルクリックします。

8. [モジュール]ダイアログボックスで[MPU-01]を選択し、[OK]をクリックします。

9. [MC-Configurator]に表示されたMPU-01の回線を「3」に設定します。
   表示器で設定した回線番号と同じ値を設定します。

10. 設定内容を接続機器に書込みます。

重要

- 設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。
  チェックを付けずに転送すると、接続機器を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

MEMO

- サポートするMPU-01のファームウェアバージョンはVer2.86以降です。
- メインCPUについてはMPU-01のマニュアルのサポート一覧を参照してください。