### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「PL7 PRO」にて行います。

「PL7 PRO」の「Application Browser」内で「Configuration」を選択して、次に「Hardware Configuration」と「ETY PORT」をこの順序で選択します。

設定項目 | 設定内容
IP address configuration | Configured（固定）
IP address | 任意
Ethernet configuration | Ethernet II (固定)

##### 備考

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。