### 接続機器

Shenzhen Inovance Technologyの設定ツール (AutoShop) とロータリースイッチを使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### 設定ツールの設定

1. 設定ツールを起動します。

2. [Project Manager]の[Communication Config]から[Ethernet]をダブルクリックします。

3. [IP Address]を以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   IP | 192.168.0
   Subnet | 255.255.255.0

4. [OK]をクリックします。

##### CPUの設定

ロータリースイッチを使用してIPアドレスの第4オクテットを設定します。

ロータリースイッチ | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
1 (x16) | 0 | 第4オクテット：1
0 (x1) | 1

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。
  同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。