### 接続機器の設定

ユニット前面のロータリースイッチでモードスイッチを設定します。ラダーソフトウェアでモードスイッチ以外のスイッチを設定します。サンプルラダーで初期データを書くには、ラダープログラムのサンプルを参照してください。

設定項目 | 設定内容
--- | ---
モードスイッチ | 0
アクティブオープン | 0：要求しない
PING要求 | 1：要求
自ノードIPアドレス | 192.168.0.1
自ノードポート番号 | 401 (HEX)
他のノードのテーブルを使用 | 使用
接続 | プロトコルオープン方式 | 0001H
他ノードテーブル番号 | 設定された他ノードテーブル番号
他ノードテーブル | CPU動作モード | PC3
他ノードIPアドレス | 表示器のIPアドレスを設定します。
他ノードポート番号 | 表示器のポート番号を設定します。

##### ラダープログラム例

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。
- 通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。