### 接続機器の設定

##### マルチコミュニケーションユニットAFP2465と通信ブロックAFP2804またはAFP2805を組み合わせて使用する場合

ユニット背面の局番設定スイッチを [1] に設定し、伝送フォーマット設定スイッチを下記の様に設定し ます。

ディップスイッチ | 設定 | 設定内容
SW1 | ON | COM1側動作モード コンピュータリンク
SW2 | ON
SW3 | ON | COM1側伝送速度 19200bps
SW4 | OFF
SW5 | ON | COM2側動作モード コンピュータリンク
SW6 | ON
SW7 | ON | COM2側伝送速度 19200bps
SW8 | OFF

MEMO

- AFP2465はFP2/FP2SHのマルチコミュニケーションユニットです。
  AFP2084およびAFP2085は、AFP2465に装着する通信ブロックです。