### 接続機器の設定

エンジニアリングソフトMELSOFT GX Works3を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細については、接続機器のマニュアルを参照してください。

1. エンジニアリングソフトを起動します。

2. ツリービューの[パラメータ]を展開し、[ユニット情報]をクリックします。リンクI/Fを選択し、[ユニットパラメータ]をダブルクリックします。

3. [ユニットパラメータ]ウィンドウで以下のパラメータを指定します。

- 基本設定

  設定項目 | 設定値
  プロトコル形式 | MCプロトコル
  データ長 | 8 bit
  パリティ | 奇数
  ストップビット | 1 bit
  ボーレート | 19200
  サムチェック | 付加する

- 固定設定

  設定項目 | 設定値
  伝文形式 | 形式5

MEMO

- RJ71C24を使用する場合はCH1に設定します。