# SIO

## ホストコンピュータ→表示器

- ①及び③(コマンドデータ部)はホストより表示器への転送データです

- 表示器はコマンドデータ部を解析した結果、②及び④(レスポンスデータ部)、ACK、NAKのいずれかを送信するか又は無反応となります。

- ホストからのコマンドデータ③は表示器からのレスポンスデータ②を受信した後に送信してください。

MEMO

- 通信ケーブルの断線や表示器本体の電源断の検出を行う場合、使用する環境に合わせてホスト側のレスポンスタイムアウト時間を設定してください。ホスト側のレスポンスタイムアウト時間は3秒を推奨します。

## 表示器からホストコンピュータへデータを送る場合

- タッチパネル入力された時に割り込み出力データ部のデータを送信します。表示器(割り込み出力)

- 割り込み出力がワードスイッチ(16 bit)によって書かれた場合、低8ビットの内容は割り込みコードとして出力されます。

- 割り込み出力のタイミングは、ワードスイッチトリガーアクションで設定されます。

- 1:nまたはRS422/485(2線式)の場合は割り込み出力されません。割り込み出力問い合わせを参照ください。
  割り込み出力の問い合わせ