### 接続機器の設定

通信設定はインバータ前面のデジタルオペレータのDSPLキー、DATA/ENTERキー、アップキーまた はダウンキーで行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. DSPLキーを押して［PRGM］を選択します。

2. アップキーを押して設定するパラメータを表示します。

3. DATA/ENTERキーを押します。

4. アップキーまたはダウンキーを押して設定値を表示します。

   パラメータNo. | 設定 | 設定内容
   --- | --- | ---
   n03 | 2 | 運転指令選択
   n04 | 6 | 周波数指令選択
   n153 | 1 | スレーブアドレス（DEC）
   n154 | 2 | ボーレート選択
   n155 | 0 | パリティ選択
   n156 | 10 | 送信待ち時間
   n157 | 0 | RTS制御

5. DATA/ENTERキーを押します。

6. 接続機器を再起動します。
   以上で接続機器の設定は完了です。