### 接続機器の設定

接続機器の設定には、ディップスイッチ設定とラダープログラムが必要です。

##### スイッチ設定

モード設定スイッチ

設定 | 設定項目
--- | ---
0 | オンライン

交信条件設定スイッチ

ディップスイッチ | 設定 | 設定項目
--- | --- | ---
SW1 | OFF | TCPタイムアウトエラー時の回線処理選択
SW2 | OFF | データコード設定
SW3 | OFF | Y19に従い動作する
SW4 | OFF | 使用不可（OFF固定）
SW5 | OFF | 使用不可（OFF固定）
SW6 | OFF | 使用不可（OFF固定）
SW7 | ON | CPU交信タイミング設定
SW8 | OFF | イニシャルタイミング設定

##### ラダープログラム例

自動オープンUDPポート番号（デフォルト：5000）で通信する場合の例を示します。

- 接続機器のIPアドレス ：192.168.0.1

- 接続機器のポート番号 ：5000

MEMO

- この機能で通信する場合、PLCでIPアドレスとポート番号を指定する必要はありません。

上記サンプルは表示器とUDP通信するための最小のラダーです。その他エラー処理やTCP通信等の詳細については、接続機器のマニュアルをご参照ください。