### R7G4HML3-STYVS1(M-III)シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
角度オフセット | - | AAZ00 - AAZ00 |  | ※1 ※2
角度オフセット読出 | - | AOR00 - AOR00 | ※3
角度スパン設定 | - | ARS00 - ARS00 |
仮想メモリ空間 | - | M0000 - M019C | ※3 ※4
リニアライズ数 | LC00.0 - LC00.F | LC00 - LC00 | ※5
リニアライズ | L00.0 - L63.F | L00 - L63 | ※5 ※6 ※7
出力バイアス | OB00.0 - OB00.F | OB00 - OB00 | ※5
出力ゲイン | OG00.0 - OG00.F | OG00 - OG00 | ※5

※1読出し不可。

※2値を書込むとプロセスが実行されます。
※3書込み不可

※432ビットデバイス。

※5ビット書込みを行うと、いったん表示器が該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

※6 表示器は最大32台のリニアライズデバイスにアクセスできます。リニアライズデバイスに該当するデバイスアドレスは、以下のとおりです。

デバイスアドレス | リニアライズデバイス | 説明
--- | --- | ---
00 | 1.x | 16ビット値
01 | 1.y
02 | 2.x
03 | 2.y
: | :
62 | 32.x
63 | 32.y

※7リニアライズデバイスはXとYの両方を1セットとして読込みと書込みを行います。読込みと書込みは常にL0から行います。

指定したアドレスに書込むために、表示器は対応するワードアドレス範囲を接続機器のL0から読込み、ワードアドレス値を変更し、接続機器に返します。

表示器が接続機器からデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、不正なデータが書込まれるおそれがあります。

例：

L30(16.X)に書込む場合、L0(1.X)からL31(16.Y)を読込みます。続いて、L30の値のみを変更し、接続機器に返します。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語