### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（GX-Developer Ver.8.88S）で行ないます。設定を行った後は、接続機器の電源を再投入して設定内容を有効にします。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. パラメータ内の[PCパラメータ]をダブルクリックします。

3. 表示されたウィンドウの[内蔵Ethernetポート設定]タブで以下の設定を行います。

   設定項目 | 設定
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスクパターン | 任意
   デフォルトルーターIPアドレス | 任意
   交信データコード設定 | バイナリコード交信
   RUN中書き込みを許可する | 許可する※1

   ※1CPUがRUN状態でも接続機器に書込みが行えるようにします。

4. [オープン設定]をクリックします。

5. 表示されたウィンドウで以下の設定を行います。

   設定項目 | 設定
   --- | ---
   プロトコル | TCP
   オープン方式 | MCプロトコル
   自局ポート番号 | 401H※1

   ※1自局ポート番号は0401Hから1387Hおよび1392HからFFFEHの範囲で設定します。
   設定値はネットワーク管理者に確認してください。

6. [設定終了]をクリックします。