### 接続機器の設定

MELSEC-Aシリーズ(イーサネットインターフェースユニット)が表示器と通信するには、接続機器のラダープログラムとイーサネットインターフェースユニットのディップスイッチを設定する必要があります。サンプルラダープログラムとディップスイッチの設定は以下のとおりです。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### ラダープログラム例

LD | M9038 |
DMOVP | Hxxxxxxxx D100 | : 接続機器のIPアドレス※1
MOVP | K0 D102 |
MOV | H8000 D116 | : 接続方法(TCP)
MOV | K1024 D124 | : 接続機器のポート番号(「1024」と入力する場合など)
DMOV | Hxxxxxxxx D125 | : 表示器のIPアドレス※1
DMOV | HFFFFFFFF D128 |
MOV | HFFFF D130 |
LD | M9036 |
TOP | H0000 H0000 D100 K50 |
LD | X19 |
MOV | K5 D113 |
TOP | H0000 K13 D113 K1 |
LD | M9036 |
OUT | Y0019 | : イニシャル要求信号
LD | M9036 |
OUT | Y0008 | : オープン要求信号
END |  |

※1: xxxxxxxxはIPアドレスを示します(HEX表示)。IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

重要:

- 接続機器の通信設定に使用しているアドレス(上記の例ではD100以上)を設定で表示器のシステムエリアの先頭アドレスに繰り返し使用しないでください。

##### インタフェースユニットの設定

モード設定スイッチ

設定値 | 設定内容
--- | ---
0 | オンライン

交信条件設定スイッチ

ディップスイッチ | 設定値 | 設定内容
SW1 | OFF | TCPタイムアウトエラー時の回線処理選択
SW2 | OFF | データコード設定
SW3 | ON | CPU交信タイミング設定
SW4 | OFF | イニシャルタイミング設定

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

- 接続機器のデータコードスイッチは必ずOFF(バイナリコード)にしてください。

- 接続機器の運転中に表示器から書き込みを行うときは、書き込み可に設定します。