### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、設定ツール(S10V ET.NET SYSTEM)を使用します。

1. リンクI/Fユニットの[MODU No.]ロータリースイッチを「2」に設定し、接続機器を起動します。

2. パソコンからのRS-232Cケーブルを接続機器のCPUユニットに接続し、設定ツールを起動します。

3. [Setup by module]から「RS-232C」を選択し、[OK]をクリックします。

4. 表示される[Setup by module]ダイアログボックスで[Set IP Address]をクリックします。

5. 表示される[Set IP Address]ダイアログボックスで通信設定を行います。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   Module | ET.NET (Main)
   IP Address | 192.168.0.1
   Subnetmask | 255.255.255.0

6. [Register]をクリックします。

MEMO

- LQE720には以下のCPUリビジョンが必要です。
  LQP510：リビジョンH以降
  LQP520：リビジョンF以降
- LQP520にはLQP510も必要です。