### TCminiシリーズ (TC9-00)

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
外部入力リレー | 接点入力 | X000-X007 | X00W - X00W |  | ※1
ディップスイッチ | X008 - X009 | ※1
キースイッチ | X100 - X10F | X10W - X10W | ※1
外部出力リレー | トランジスタ | Y020 - Y027 | Y00W - Y00W | ※1
LED | Y140 - Y147 | Y14W - Y14W | ※1
内部リレー | X000 - X17F Y000 - Y17F R000 - R37F | X00W - X17W Y00W - Y17W R00W - R37W | ※1 ※2
エッジリレー | E000 - E07F | E00W - E07W | ※1
ラッチリレー | L000 - L03F | L00W - L03W | ※1
タイマリレー | T000 - T13F | T00W - T13W | ※1
カウンタリレー | C000 - C13F | C00W - C13W | ※1
特殊補助リレー | A000 - A15F | A00W - A15W | ※1
データレジスタ | ------ | D000 - D27F | ※1
T/Cレジスタ1 | ------ | P000 - P13F | ※1
T/Cレジスタ2 | ------ | V000 - V13F | ※1

※1デバイスフォーマットは以下の通りです。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。 ※2外部入出力リレーに割り当てられている領域は、外部入出力リレーの結果が優先されます。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語