### 接続機器の設定

接続機器でSoMachine Basicソフトウェアを使用して、通信設定を指定します。 通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

LANを使用する場合:

1. SoMachine Basicを起動します。

2. [通信]タブをクリックします。

3. 検出された接続機器のIPアドレスが[Ethernetデバイス]に表示されます。 設定する接続機器のIPアドレスを選択します。

4. [Ethernetデバイス]でスパナのアイコンをクリックし、設定値を変更します。

5. [Ethernet]を以下のように設定します。

   設定項目 | 設定内容
   IPモード | 固定IPアドレス
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   ゲートウェイ アドレス | 0.0.0.0

6. [ポスト設定ファイル(machine.cfg)への書き込み]をチェックし、[適用]をクリックします。

USBを使用する場合:

1. SoMachine Basicを起動します。

2. [設定]タブで[ETH1]を選択します。

3. [Ethernet]を以下のように設定します。

   設定項目 | 設定内容
   IPモード | 静的IPアドレス
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0
   ゲートウェイ アドレス | 0.0.0.0
   プログラミングプロトコルが有効 | チェックボックスを選択します。
   Modbusサーバーが有効 | チェックボックスを選択します。

4. 通信設定を接続機器にダウンロードします。

5. 接続機器を再起動します。

MEMO

- LAN経由で接続機器を設定すると、USB経由での設定はできなくなります。 設定にUSBを使用するには、[通信]タブで[メモリ管理]から[コントローラーの消去]を選択し、「machine.cfg」ファイルを削除します。
- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。