### 接続機器の設定

パソコンリンクモジュールを以下のように設定します。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

設定項目 | 設定値
回転速度 | 19200bps
データビット | 8 bit
ストップビット | 1 bit
パリティビット | 偶数
RS422通信ポート※1 | 2線式
局番 | 0

※1PC/CMP-LINK (THU-2755)の使用時は、2線式のみ使用できます。また、PC3Jコマンドの使用時には、リンクユニットはバージョン5.00以上が必要です。

MEMO

- PC3Jコマンドを使用してPC/CMP-LINK (THU-2755)およびPC3JD/PC3JGと通信するには、リンクユニットはバージョン5.00以上が必要です。また、リンクユニットにはPC2J or PC3J選択スイッチ(SW)などの設定がありません。バージョン5.00よりも古いリンクユニットを使用すると、PC3Jコマンドの送信時にエラーが発生します。