表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 2A | Schneider Electric製ケーブル TSX PCX 1031 (2.5m)※3 |
GP-4115 (COM1) | 2B | 自作ケーブル + Schneider Electric製ケーブル TSX PCX 1031 (2.5m)※3 |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

※3ロータリースイッチは“3（OTHER DIRECT）”に設定してください。