デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
データレジスタ | D0000,00 - DFFFF,15 | D0000 - DFFFF |  | ※1※2
ステータスレジスタ | S0000 - SFFFF | S0000 - SFFF0 |

※1データレジスタ内のシステムステータスレジスタ（D9008）は2ワード分の領域があります。表示器でD9008にアクセスする場合、上位と下位に分けてアクセスする必要があります。

例：16ビット目にアクセスする場合は表示器では「D9008,00」を指定します。同様に0ビット目にアクセスする場合は「D9009,00」を指定します。

※2ビット書込みを行うと、いったん表示器が接続機器の該当するワードアドレスを読込み、読込んだワードアドレスにビットを立てて接続機器に戻します。表示器が接続機器のデータを読込んで返す間に、そのワードアドレスへラダープログラムで書込み処理を行うと、正しいデータが書込めない場合があります。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語