### NX1P/NX1/NX7シリーズ(タグ指定)

データタイプ | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single Tag | <TAGNAME> | - | - | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
BYTE SINT USINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
INT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
UINT WORD | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
REAL | Single Tag | - | <TAGNAME> | - | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
DINT UDINT DWORD | Single Tag | - | <TAGNAME> | - | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
STRING | Single Tag | - | <TAGNAME> | - | ※1※4
ULINT LINT ULINT BCD LWORD LREAL | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2 ※5
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]

※1<TAGNAME>：構造体の場合、構造体名を含んだTag Nameになります。Tag Nameの最大文字数はデリミタ、要素番号を含めて255文字です。

Ex.) BOOL type single tag: "BOOLTAG"
BOOL array element: "BOOLARRAY[5]"
INT type single tag: "INTTAG"
WORD type bit address: "WORDTAG.15"
DINT type bit address: "DINTTAG.31"
STRING type word address "STRINGTAG"

タグ名および要素名には英数字(大文字、小文字)とアンダースコアが使用できます。なお、次の入力規制があります。

- 最大文字数は127文字です。

- 先頭文字に数字またはアンダースコアを入力することはできません。

- アンダースコアを2つ以上続けて入力することはできません。

- 「! " # $ % & ' ( ) = - ~ ^ | ` @ { [ + ; * : } ] < > , . ? /」およびスペースは入力できません。

※2配列：配列の要素数はコントローラタグ情報に含まれています。要素番号が0から始まる場合、最大要素番号は[要素数-1]となります。

例）INTARRAY INT[256,256]はINTARRAY[0-255,0-255]の範囲で使用可能

なお、配列の最大要素数は2次元または3次元の場合も含めて65535です。

1D Array EX: ARRAY[65535](INT) 要素番号：65535

2D Array EX: ARRAY[2,32767](BOOL) 要素番号：65534

3D Array EX: ARRAY[1,1,16383](DINT) 要素番号：65532

※4STRING：1次元のみ定義可能です。最大文字数は半角1986文字です。

※5各次元の要素数をl（最初の要素数）からh(最後の要素数)で表示しています。

MEMO

- 要素の最初の番号として0を使用する1次元配列タグのみ、ユーザーが作成する変数に適用できます。ただし、記号リンク経由で取得したタグは3次元まで使用することができ、最初の要素数に制限はありません。
- NXシリーズを使用する場合、BLUEシステム構成で[文字列のエンコード]をUTF8に設定します。
- 記号リンクに使用する記号ファイル(テキストファイル)の文字エンコードをUTF-8に設定します。記号ファイルは、OMRONラダーロジックソフトウェアからクリップボードに出力されたタグリストを貼り付けて作成します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語