# アラームの表示

作成したアラームを表示器に表示するには、アラーム表示器オブジェクトを使用します。アラーム表示器オブジェクトによって発報している各アラームの状況や詳細が確認できます。

MEMO: アラーム表示器オブジェクトには、指定した [保存先] フィールドに保存されているデータが表示されます。[[保存先] に空き容量がないときの操作] が [古いデータを上書き] に設定されている場合、削除されたデータは表示されません。アラーム表示器オブジェクトに表示されない可能性のあるアラームグループのアラームおよびシステムエラーも、アラーム履歴レコード数が [最大レコード数] を超える原因となり、データが削除される場合があることにご注意ください。

最大レコード

表示フォーマット

表示項目

色モード

## 表示フォーマット

アラーム表示器オブジェクトには、次の表示方式 (アラームモード) があります。

- [アクティブ]
  各アラームが 1 行に表示されます。アラーム状態が変化すると、その行の情報が更新されます。

  MEMO: アラーム表示器にアラーム復旧のメッセージを残したくない場合は、[復旧以外] を有効にしてください。

- [ヒストリカル]
  通常の状態に復旧するまで、トリガーされたアラームが 1 行に表示されます。アラームが再び発報されると、新しい行にアラームが表示されます。

  MEMO: [ヒストリカル] ビューでのアラーム表示器オブジェクトの最大行数は 4000 です。

- [ログ]
  発報したアラームの履歴が残せます。アラーム状態が変化すると新しい行が追加されます。

### アラームデータベースとアラーム表示器オブジェクトの関係

#### [ログ] ビューまたは [アクティブ] ビューを使用する場合

アラーム表示器オブジェクトには、アラームデータベース (ログ) またはアラームデータベース (アクティブ) のアラームデータが直接表示されます。

#### [ヒストリカル] ビューを使用する場合

- ランタイムを起動すると、アラームデータベース (ログ) から一時データが生成されます。アラーム表示器オブジェクトには一時データのアラームが表示されます。新しいアラームが発報されると、アラームデータベース (ログ) および一時データの両方にアラームデータが追加されます。
- ログビューおよびアクティブビューでアラームデータをエクスポートできます。ヒストリカル用アラームデータベースがないため、ヒストリカルビューではアラームデータをエクスポートできません。

## 表示項目

アラーム表示器オブジェクトには、次の情報を表示できます。

タイトル | 説明 | [アクティブ] | [ヒストリカル] | [ログ]
[日付] | アラームの状態ごとの日付を表示します。 MEMO: 表示する日付と時間のフォーマットをカスタマイズします。アラーム表示器オブジェクトのプロパティウィンドウの [機能] → [詳細] → [列] → [日付] → [コンバーターパラメーター] → [パターン] に任意の形式を入力します。 設定できるフォーマットについては、以下を参照してください。 日付と時刻 | - | - |
[時刻] | アラームの状態ごとの時刻を表示します。 | - | - |
[発報日付] | アラームが発報した日付を表示します。 |  |  | -
[発報時刻] | アラームが発報した時刻を表示します。 |  |  | -
[確認日付] | アラームが確認されると、その日付が表示されます (以下、「ACK」と表記)。 |  |  | -
[確認時刻] | アラームが確認されると、その時間が表示されます (以下、「ACK」と表記)。 |  |  | -
[復旧日付] | アラームが復旧すると、その日付が表示されます (以下、「RTN」と表記)。 |  |  | -
[復旧時刻] | アラームが復旧すると、その時間が表示されます (以下、「RTN」と表記)。 |  |  | -
[アラームメッセージ] | アラームメッセージを表示します。 |  |  |
[アラームステータス] | アラームの状態を表示します。発報、確認、復旧、未確認 |  |  |
[アラームの種類] | アラームタイプが表示されます:LoLo、Lo、Hi、HiHi。 |  |  |
[条件] | アラームを発生させるための条件 (しきい値) を表示します。 |  |  |
[デッドバンド] | アラームのデッドバンド値を表示します。 デッドバンド |  |  |
[表示器変数] | アラームを監視し、トリガーするための変数名を表示します。 |  |  |
[グループ名] | アラームグループ名を表示します。 |  |  |
[値] | アラームが発報、確認、復旧、未確認の状態になると変数の値のデータが設定されます。 | - | - |
[発報値] | アクティブなアラームに設定されている変数の値が表示されます。 |  |  | -
[機器名] | 変数のソースが表示されます。変数のソースは、変数の [ソース] プロパティに設定されています。 重要度について |  |  |
[アラームの重要度] | アラームの重要度を表示します。 |  |  |
[アラーム数] | アラームが発生した回数を表示します。 |  | - | -
[確認回数] | アラームを確認した回数を表示します。 |  | - | -
[未確認回数] | アラームの状態が未確認になった回数を表示します。 |  | - | -
[経過時間] | アラームが発報状態だった合計時間を表示します。 |  | - | -
[確認までの平均時間] | アラームを確認するまでの平均時間を表示します。 |  | - | -
[復旧までの平均時間] | アラームが復旧する (正常に戻る) までの平均時間。 |  | - | -

MEMO:

- アラーム表示器オブジェクトの項目を表示または非表示に設定できます。アラーム表示器オブジェクトのプロパティウィンドウを開き、赤枠の [テーブル設定] アイコンをクリックします。
  [テーブル設定] ダイアログボックスで、アラーム表示器オブジェクトに表示する項目を選択します。
- 各項目の列幅を変更できます。 アラーム表示器オブジェクトのプロパティウィンドウにある [列] グループで、各項目の列の [幅] をピクセル数で定義します。
  [幅] にアスタリスク (*) を入力すると、表示データに合わせて列の幅が自動的に調整されます。アスタリスクを設定した列幅は、アラーム表示器全体の幅から他の列幅を引いた値になります。
  (例)
  * + 2* = 200 - (40 + 70) = 90
  * = 30
  よってDateの列幅は 30、Alarm Stateの列幅は 60 になります。

### 重要度について

[色モード] で [重要度] を選択すると、アラーム表示器オブジェクトに表示される重要度の高いアラームにアイコンを表示できます。

重要度 | アラームの [重要度] の設定値 | アラーム表示器に表示されるアイコン
高い 低い | 1 |
2 |
3 |
3 以上 | [重要度] に設定された値が表示されます。

### サブ画面について

アラームにタッチし、関連付けられたサブ画面を表示できます。表示されるサブ画面は、アラームグループまたはアラームの [パラメーター] に設定した値と同じ値を持つコンテンツです。

タッチしたアラームに対して次の判定が行なわれます。

設定の詳細については、以下を参照してください。

パラメーターを使用した画面の表示

### 複数グループの表示について

1 つのアラーム表示器オブジェクトで複数のアラームグループの状況が確認できます。アラーム表示器オブジェクトのプロパティウィンドウにある [アラームグループ] で確認したいアラームグループをすべて選択してください。

## [色モード]

[色モード] でアラーム表示器オブジェクトの背景色および文字色を条件によって変更できます。

- [状態]
  背景色および文字色がアラームの状態によって変わります。
- [重要度]
  背景色および文字色がアラームの重要度によって変わります。背景および文字の色は、各アラームの [重要度] プロパティによって異なります。