# Web 機能設定の使用

SSL 証明書のエクスポートまたは再生成を行います。

MEMO:

- 画面編集ソフトウェアで Target01 プロパティ [Web 機能設定] - [暗号化通信] が無効になっている場合、設定は表示されません。
- HTTPS/WSS をサポートしている機種については、以下を参照してください。
  対応機種/機能一覧

### SSL 証明書をエクスポートするには:

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. [Web Function Setting] フィールドの右側にある [...] をタッチして SSL 証明書のステータスを確認します。
3. [Web Function Certificate] フィールドの右側にある [...] をタッチして証明書が有効であることを確認し、[Export] をタッチします。
4. 証明書は、画面編集ソフトウェアで設定した [証明書のエクスポート] - [データストレージ] と [フォルダー名] に出力されます。エクスポートされた証明書ファイルの名前は “BLUEWebFunction.crt” で、PEM 形式です。

### SSL 証明書を生成するには:

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. [Web Function Setting] フィールドの右側にある [...] をタッチして SSL 証明書のステータスを確認します。
3. [Web Function Certificate] フィールドの右側にある […] をタッチします。
4. [Allow Certificate Regeneration] で [Enable] をタッチします。
5. [Regenerate Certificate] で [Generate and Reboot] をタッチして証明書を再生成し、ランタイムを再起動します。