# 表示器使用の注意点

非表示表示

1. イーサネットに接続する際の注意点
2. SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズを使用する場合
3. ST6000 シリーズを使用する場合
4. ST6000 2nd Gen シリーズを使用する場合
5. STM6000 シリーズ (STM-6B00D 以外) を使用する場合
6. STM-6B00D を使用する場合
7. GP-4100 シリーズを使用する場合
8. タッチパネルに関する注意事項

## イーサネットに接続する際の注意点

- イーサネットを介して通信をする場合、接続先の機器の設定によっては通信が不可能な場合があります。通信できない場合は以下を試みてください。
  - 接続先の機器がイーサネットケーブルで直接接続されている場合は、イーサネットスイッチを使用します。
  - [Auto Negotiation] の [Speed Setting] と [Duplex Setting] の設定を接続先の機器と一致させます。
    ハードウェア設定画面で変更できます。
    イーサネット設定の指定

## SP5000 シリーズパワーボックス、SP5000X シリーズを使用する場合

- ウェブサーバーと Web Viewer を同時に使用することはできません。

## ST6000 シリーズを使用する場合

- 表示器を使用する場合は、転送時も含め、必ず電源ケーブルから電源を供給してください。表示器は、USB ケーブルのみでパソコンに接続した場合、正常に動作しないことがあります。

## ST6000 2nd Gen シリーズを使用する場合

- 表示器を使用する場合は、転送時も含め、必ず電源ケーブルから電源を供給してください。表示器は、USB ケーブルのみでパソコンに接続した場合、正常に動作しないことがあります。
- ローカルストレージはフラッシュメモリーを使用しているため、システムは書き込み回数の制限を考慮して設計する必要があります。
- 表示器のランタイムバージョンは、表示器の [System Settings] 内の [Information] - [System Version] で確認できます。

## STM6000 シリーズ (STM-6B00D 以外) を使用する場合

- 表示器を使用する場合は、転送時も含め、必ず電源ケーブルから電源を供給してください。電源ケーブルから電力が供給されていなくても、表示器とパソコンが USB 転送ケーブルで接続されている場合、表示器のステータス LED は緑になりますが、表示器の画面には何も表示されません。

- STM-6200WAD / STM-6400WAD は、必ずディスプレイモジュールを取り付けた状態でご使用ください。ディスプレイモジュールを取り外した状態で電源を投入すると、ステータス LED が赤で 2 回点滅し、ブザーが 2 回鳴ります。その場合はディスプレイモジュール取り付け後、表示器が自動的に再起動します。
  また、STM-6200WAD / STM-6400WAD は、サイズの異なるディスプレイモジュールを取り付けてご使用にならないでください。サイズの異なるディスプレイモジュールを取り付けると、ステータス LED が赤く 2 回点滅を繰り返し、ブザーが 2 回鳴るのを繰り返し、以下のエラーメッセージが表示されます。
  エラーメッセージ:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## STM-6B00D を使用する場合

- 画面をモニターおよび操作するには、BLUE Web Viewer を使用します。BLUE Web Viewer は工場出荷時に有効になっています。
  BLUE Web Viewer の概要と開発の流れ

- 表示器を使用する場合は、転送時も含め、必ず電源ケーブルから電源を供給してください。電源ケーブルから電力が供給されていなくても、表示器とパソコンが USB 転送ケーブルで接続されている場合、表示器のステータス LED は緑になりますが、表示器の画面には何も表示されません。

- ディスプレイモジュールを STM-6B00D に取り付ける場合、画面編集ソフトウェアで設定したサイズと同じディスプレーモジュールを取り付けてください。サイズの異なるディスプレイモジュールを取り付けると、ステータス LED が赤く 2 回点滅を繰り返し、ブザーが 2 回鳴るのを繰り返し、以下のエラーメッセージが表示されます。
  エラーメッセージ:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### システムエラー

システムエラーが発生すると LED が緑で点滅します。エラーメッセージの詳細については、以下を参照してください。

エラーメッセージ一覧

## GP-4100 シリーズを使用する場合

- GP-4100 シリーズの機種はバックアップメモリー​​を搭載していないため、内部メモリーの一部がバックアップ領域として使用されます。この領域を本書では「仮想バックアップメモリー」と呼びます。仮想バックアップメモリー内のデータは、バックアップメモリーと同様に、GP-4100 シリーズがランタイムアプリケーションの使用によって、またはハードウェア設定から再起動された後も保持されます。GP-4100 シリーズがランタイムアプリケーション、またはハードウェア設定以外の方法で再起動された場合は次のデータは失われます。

ランタイムアプリケーション

ランタイムのシャットダウンと再起動の実行

- GP-4100 シリーズの機種は、表示器の SV (ソフトウェアバージョン) によって使用できる BLUE のバージョンが異なります。以下の表で BLUE のバージョンを確認してください。SV は表示器の製品ラベルで確認してください。

  | BLUE バージョン 3.4 以前 | BLUE バージョン 3.4 Service Pack 1 バージョン 3.5
  SV 3.0 以降 | - |
  SV 2.0 以前 |  |

使用できない表示器にプロジェクトを転送した場合、エラーメッセージ SYS00003 または次のメッセージが表示されます。

[表示器は有効な Pro-face HMI 機種ではありません]

## タッチパネルに関する注意事項

- SP5000 シリーズパワーボックスおよび SP5000X シリーズの電源を切ってすぐに電源を入れ直すと、下記のエラーメッセージが表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は電源を切り、10 秒以上待ってから再度電源を入れてください。
  エラーメッセージ: Touch panel driver initialization failed.
  この方法でも問題が解決しない場合、または他の表示器でも同じメッセージが表示された場合は、カスタマーサポートに問い合わせてください。