# レシピ

レシピオペレーションは、指定したレシピコントロール ID でレシピのさまざまなタスクを実行します。

##### ブロック

##### テキスト

createRecipe();
1

1: オペレーション

[Create] | ##### ブロック [Create] ##### テキスト 'createRecipe' | 選択したレシピグループに新しいレシピを作成します。
[Delete] | ##### ブロック [Delete] ##### テキスト 'deleteRecipe' | 選択したレシピを削除します。
[Save] | ##### ブロック [Save] ##### テキスト 'saveRecipe' | 変更したレシピデータを選択したレシピに保存します。
[Load] | ##### ブロック [Load] ##### テキスト 'loadRecipe' | 変更したレシピデータを破棄し、元の保存されている値を復元します。
[Send] | ##### ブロック [Send] ##### テキスト 'sendRecipe' | レシピデータを接続機器に送信します。 ##### ブロック
[Snapshot] | ##### ブロック [Snapshot] ##### テキスト 'takeRecipeSnapShot' | 接続機器の値を表示器にコピーします。 MEMO: 表示器のレシピデータを更新するには、接続機器の値を保存してください。
[Compare] | ##### ブロック [Compare] ##### テキスト 'compareRecipe' | 表示器のレシピデータと接続機器の値を比較します。
[Export] | ##### ブロック [Export] ##### テキスト 'exportRecipe' | レシピデータを外部ファイルにエクスポートします。
[Import] | ##### ブロック [Import] ##### テキスト 'importRecipe' | レシピデータを外部ファイルからインポートします。 MEMO: ファイルのフォーマットが正しくない場合、インポートできません。 レシピデータのエクスポートとインポート

## SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル) を使用する場合

注記
データの損失 ライトフィルター (書き込み保護) によって保護されていないストレージへの書き込み中は電源を切らないでください。 ランタイムアプリケーションを開始する前にライトフィルターを無効に設定してください。 上記の指示に従わないと、物的損害を負う可能性があります。

MEMO: システムカード (C:\drive) のライトフィルターを ON に設定した状態でレシピデータをエクスポートすると、データが保存されません。