# プロパティ (すべてのアラーム)

[最大レコード] 'Alarm.MaxRecord'
保存するアラーム履歴の数を設定します。アラーム履歴が設定した値を超えると、[[保存先] に空き容量がないときの操作] に指定した処理が実行されます。アラーム履歴には、すべてのアラームグループのアラームとシステムエラーが含まれます。 設定可能範囲: 0 - 2147483647
MEMO: 保存できるアラーム履歴のレコード数は、保存場所の容量によって異なります。アラーム履歴のデータサイズの詳細については、以下を参照してください。 保存するデータサイズの計算 保存できるシステムエラーの最大数はは 100 です。[最大レコード] を 100 以上に設定しても、保存されるシステムエラーの数は 100 に制限されます。システムエラーの数が 100 を超えると、最も古いシステムエラーが削除され最も新しいシステムエラーが保存されます。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 Alarm.MaxRecord データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[保存先] に空き容量がないときの操作]
アラーム履歴が [最大レコード] 数を超えたときに発生させるオペレーションを選択します。 -[古いデータを上書き]: 最も古いアラーム履歴を削除し、新しいアラーム履歴を保存します。 -[ロギングを停止]: 新しいアラーム履歴の保存を停止します。

[保存先]
アラーム履歴の保存場所を以下から選択します。 -[バックアップメモリー] -[SD カード] -[USB ストレージ]
重要: アラーム履歴の保存に外部ストレージを使用している場合は、外部ストレージを取り外す前に表示器の電源を切ってください。 表示器の電源を切る前に外部ストレージを取り外すと、再び外部ストレージを挿入してもアラーム履歴がを保存できなくなります。その場合は、外部ストレージを挿入した後に表示器を再起動してください。 表示器から取り外すことの多い外部ストレージは選択しないことを推奨します。 MEMO: [保存先] で選択できるメモリーやストレージは、表示器の機種によって異なります。 SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT を使用する場合、[SD カード] または [USB ストレージ] を選択するだけでは、表示器に挿入されている SD カードまたは USB ストレージにアラーム履歴は保存されません。SD カードまたは USB ストレージにアラーム履歴を保存したい場合、表示器のプロパティで [保存先フォルダー (SD カード)] または [保存先フォルダー (USB ストレージ)] に SD カードまたは USB メモリーのフォルダーを設定してください。 [Target01] プロパティウィンドウ > [機能] タブ > [オプション] タブ > [プリファレンス] プロパティ (Target01)

[暗号化]
保存したアラーム履歴を暗号化する場合はこのチェックボックスを選択します。初期値は有効です。保存したアラーム履歴を暗号化しない場合はチェックを外してください。

[データのエクスポート]

[有効]
表示器のアラーム履歴をファイルに保存できます。
MEMO: エクスポートおよびインポートの詳細については、以下を参照してください。 アラームのエクスポートとインポート

[データストレージ]
ファイルのエクスポート先を以下から選択します。 -[ローカルストレージ] -[SD カード] -[USB ストレージ]
MEMO: [データストレージ] で選択できるストレージは、表示器の機種によって異なります。 SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT を使用する場合、[SD カード] または [USB ストレージ] を選択するだけでは、表示器に挿入されている SD カードまたは USB ストレージにエクスポートファイルは保存されません。SD カードまたは USB ストレージにエクスポートファイルを保存したい場合、表示器のプロパティで [保存先フォルダー (SD カード)] または [保存先フォルダー (USB ストレージ)] に SD カードまたは USB メモリーのフォルダーを設定してください。 [Target01] プロパティウィンドウ > [機能] タブ > [オプション] タブ > [プリファレンス] プロパティ (Target01)

[日付/時刻を追加]
エクスポートしたファイル名の最後に、エクスポートした日付と時刻を追加します。 例: エクスポートした日付と時刻が 2016/10/31 10:43:45 PM、設定したフォルダー名が「\log」の場合、エクスポートしたファイルは \Log\20161031PM104345.TXT に保存されます。
MEMO: MEMO: 日付と時刻のフォーマットは、[日付フォーマット] と [時刻フォーマット] の設定によって異なります。 [Target01] プロパティウィンドウ > [機能] タブ > [オプション] タブ > [エクスポート] 詳細については、以下を参照してください。 [日付フォーマット] [時刻フォーマット] [日付/時刻を追加] チェックボックスのチェックがなく、エクスポートファイル名の付いたファイルがすでにある場合、既存のエクスポートファイルは新しいエクスポートファイルに上書きされます。

[変更の検出]
エクスポートしたファイルの変更を検出します。変更を検出するには、Export File Validation tool を使用します。
[変更の検出] を有効にすると、エクスポートしたファイルの最初の行に英数字の文字列が追加されます。この文字列は、Export Validation Tool でファイルデータの変更を検出するために使用されます。Export Validation Tool を使用する場合は、この文字列を削除または変更しないでください。 Export Validation Tool の詳細については、以下を参照してください。 エクスポートファイル内の変更確認

[フォルダー名] 'Alarm.ExportData.FolderName'
フォルダー名を設定します。(例: \Log) フォルダー名には、次の記号を除く最大 256 文字が使用できます。 : ; | , * ? " < > / 設定したフォルダー内に、エクスポートに使用されたアラームモード名のサブフォルダー ('Log’ または 'Active') が作成され、エクスポートファイルが保存されます。 アラームモードは [Export Alarm Data] オペレーションで設定します。 アラームデータをエクスポート
MEMO: IPC シリーズでフォルダー名およびファイル名に特定の言語を使用する場合は、[コントロールパネル] の [システムロケールの変更] を設定してください。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 Alarm.ExportData.FolderName バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[ファイル名] 'Alarm.ExportData.OutputFileName'
エクスポートファイル名を設定します。(例: LogData) ファイル名には、次の記号を除く最大 256 文字が使用できます。 : ; | , * ? " \ /
MEMO: IPC シリーズでフォルダー名およびファイル名に特定の言語を使用する場合は、[コントロールパネル] の [システムロケールの変更] を設定してください。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 Alarm.ExportData.OutputFileName バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[エクスポートステータス]

[有効]
エクスポートファイルの保存ステータスまたはエラーステータスを変数に保存できます。

[保存ステータス] 'Alarm.ExportStatus.SaveStatus'
エクスポート処理の開始/終了のステータスを格納する整数型変数を設定します。プロパティのマークから [変数] を選択します。
エクスポート時、保存ステータスには以下が格納されます。 (1) エクスポートビット (2) 終了ビット 保存ステータスのタイミングチャートは以下のとおりです。 A: ユーザーによるエクスポートの開始 B: エクスポート完了 C: ユーザーによる変数の値のクリア データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 Alarm.ExportStatus.SaveStatus バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[エラーステータス] 'Alarm.ExportStatus.ErrorStatus'
エクスポート処理の結果を格納する整数型変数を設定します。プロパティのマークから [変数] を選択します。
[保存ステータス] で指定した変数の終了ビット (ビット位置: 1) が ON の場合、エラーステータスには次の結果が表示されます。 0: データが正常にエクスポートされました。 1: 外部ストレージがありません。 3: ディスク容量が不足しています。 4: ファイルのオープン/書き込みエラーです。 データバインディング対応: バインディングソースとして使用する場合、以下を参照してください。 Alarm.ExportStatus.ErrorStatus バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 変数] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[Hi/Lo ステータスの動作]
レベルアラームを設定した変数の値が Hi から HiHi、または Lo から LoLo に移行したときのアラームステータスの動作を選択します。 [HiHi/LoLo 時に復旧に変更] [HiHi/LoLo 時に発報を保持]
MEMO: [HiHi/LoLo 時に発報を保持] を選択すると、複数のアラームの種類を超えるような値の変化があった場合に、対象となるアラームが同時に動作します。 (例) HiHi が 100、Hi が 50 に設定されているレベルアラームで、値が 0 から 105 に変化した場合、HiHi と Hi が同時に発報します。なお、アラーム表示器オブジェクトには変化の方向 (0 から 105) に従って Hi、HiHi の順に表示されます。