# FTP 接続設定の指定

FTP 接続の表示と編集ができます。

MEMO: FTP 接続に対応している機種については、以下を参照してください。

対応機種/機能一覧

### 接続する FTP サーバーの IP アドレスの編集:

1. 表示器でハードウェア設定画面を開きます。表示器でハードウェア設定画面を開きます。
2. [FTP Connections] フィールドの右側にある [...] をタッチして設定された FTP 接続を表示します。
3. IP アドレスをタッチするとキーパッドが表示され、新しい IP アドレスを入力できます。
4. IP アドレスを入力し、[Save and Reboot] をタップします。

MEMO:

- ハードウェア設定画面を表示する操作のセキュリティレベルを設定します。
- 信頼できる FTP サーバーと IP アドレスを使用します。
- プロジェクトファイルを転送すると、FTP サーバーの IP アドレスがプロジェクトの内容で上書きされます。

### FTP 接続設定の指定:

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. [FTP Connections] フィールドの右側にある [...] をタッチして設定された FTP 接続を表示します。
3. 必要な設定を行い、[Save and Reboot] をタップします。

MEMO:

- 以下のプロパティはハードウェア設定画面で変更することはできません。
  [名前]、[ID]、[暗号化]、[ログインタイプ]、[証明書の検証]
- FTP 接続プロパティの詳細については、以下を参照してください。
  プロパティ (FTP 接続)