# 外部ストレージ

表示器に接続された外部ストレージのオペレーションを実行します。

##### ブロック

##### テキスト

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1: オペレーション

2: 外部ストレージ

### 設定可能なプロパティ

オペレーション | ##### ブロック [Eject] [Upload] [Download] ##### テキスト 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] - 表示器に接続されている外部ストレージを取り出し可能な状態にします。 MEMO: SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、PC/AT を使用する場合、この機能は利用できません。 [Upload] - ファイルシステムでの転送に使用する package.BML ファイルを表示器から外部ストレージにアップロードします。 [Download] - ファイルシステムでの転送に使用する package.BML ファイルを外部ストレージから表示器にダウンロードします。 MEMO: [Upload] および [Download] はファイルシステムでの転送の一部として使用してください。詳細については、以下を参照してください。 ファイルシステムを使用したプロジェクトの転送
外部ストレージ | ##### ブロック [USBStorage] [SDCard] ##### テキスト '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |