# タッチパネルのキャリブレーション

アナログタッチパネルのキャリブレーションを行うことができます。

MEMO: ST6000 2nd Gen シリーズを使用する場合、表示器の [System Settings] でキャリブレーションを行います。ハードウェア設定画面で [Reboot and show System Settings] ボタンをタッチし [System Settings] を開きます。

キャリブレーションを実行するには、以下の手順に従います。

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. [Touch] フィールドの右側の [...] ボタンをタッチします。
3. [Calibration] フィールドのボタンをタッチします。キャリブレーションが開始し、クロスヘアカーソルが画面の左上の角に表示されます。
4. クロスヘアカーソルをタッチします。クロスヘアカーソルが消え、次のクロスヘアカーソルが表示されます。4 つのクロスヘアカーソルをすべてタッチすると、キャリブレーションは正常に完了します。

   MEMO: クロスヘアカーソルの中央をタッチしてください。中央以外の場所をタッチすると、入力がエラーと見なされ、キャリブレーションが正常に完了しません。