# 変数値の保存 (保持変数)

内部変数の [保持] を有効にして変数値をバックアップメモリー (SRAM) に保存すると、表示器が再起動したときに変数値が保持されます。

MEMO:

- [保持] を設定できる変数の数は、バックアップメモリー (SRAM) の空き容量によって異なります。変数値を保持するために必要なデータ領域の確認については、以下を参照してください。
  保存するデータサイズの計算

- [保持] の設定に関わらず、変数値はプロジェクトが転送されるたびに [初期値] にリセットされます。

- 外部変数で [保持] を有効にすることはできません。

(例)

保持 ON、初期値 0

1. ランタイム起動時の初期値は画面作成ソフトウェアで設定します。
2. 表示器で値を変更することができます。

3. 表示器をシャットダウンします。

4. 表示器を再起動すると、シャットダウン前に設定された最後の値が表示されます。

## 画面編集ソフトウェアの設定

### 変数

[初期値] | [保持]
0 |