# 表示器のステータス LED

非表示表示

1. STM6000 シリーズ
2. ST6000 シリーズ
3. ST6000 2nd Gen シリーズ
4. SP5000 シリーズ、SP5000X シリーズ

MEMO: IPC シリーズのステータス LED についての詳細は、ハードウェアマニュアルを参照してください。

## STM6000 シリーズ

色 | 状態 | 動作
緑色 | 点灯 | 運転中
点滅 (点灯 1.2 秒と消灯 0.4 秒を繰り返す) | STM-6B00D: 復旧可能なシステムエラー (例、通信エラー)*1*2
点滅 (0.4 秒毎に点灯と消灯を繰り返す) | STM-6B00D: プロジェクトファイル転送中
点滅 (消灯 2.8 秒後に、0.4 秒毎に点灯と消灯を 5 回繰り返す) | STM-6B00D: 復旧不可能なシステムエラー (例、書き込みコマンドエラー)*1
5 秒に 1 回点滅 | バックライト消灯時 (スタンバイモード)
橙色 | 点滅 | ソフトウェアの起動中または復旧モード
赤色 | 点灯 | 通電中
ダブル点滅 | ディスプレイモジュールの接続エラー
– | 消灯 | 無通電時

*1 エラーメッセージの詳細については、以下を参照してください。

エラーメッセージ一覧

*2 エラーから復旧すると点滅が終了します。

## ST6000 シリーズ

色 | 状態 | 動作
緑色 | 点灯 | 運転中
5 秒に 1 回点滅 | バックライト消灯時 (スタンバイモード)
橙色 | 点滅 | ソフトウェアの起動中または復旧モード
赤色 | 点灯 | 通電中
– | 消灯 | 無通電時

## ST6000 2nd Gen シリーズ

色 | 状態 | 動作
緑色 | 点灯 | 運転中
3 秒に 1 回点滅 | バックライト消灯時 (スタンバイモード)
橙色 | 点滅 | ソフトウェアの起動中
緑色/橙色 | 交互に点灯 | ランタイムまたはプロジェクトデータ転送中 / 復旧モード
赤色 | 点灯 | 通電中
– | 消灯 | 無通電時

## SP5000 シリーズ、SP5000X シリーズ

色 | 状態 | 動作
緑色 | 点灯 | 運転中
橙色 | 点滅 | ソフトウェアの起動中または復旧モード
赤色 | 点灯 | 通電中
赤色/緑色 | 交互に点灯 | ディスプレイモジュールの接続エラー
橙色/赤色 | 交互に点灯 | SP-5B10, SP-5B90: SD カード起動エラー
– | 消灯 | 無通電時