# 配管の描画

ツールチェストウィンドウの配管オブジェクトを画面に置き、ポイントおよび分岐を追加して配管の描画ができます。

配管の描画

ポイントの追加、削除、移動

分岐の操作

プロパティ

## 配管の描画

1. ツールチェストウィンドウの配管オブジェクトを画面に置き、配管オブジェクトをクリックすると編集モードになります。
   四角い記号は、配管のポイントを示します。
   : ポイント
2. 末端を右クリックし、ショートカットメニューから [ポイントの追加] をクリックします。
3. マウスカーソルを次のポイントの位置に移動させ、クリックするとポイントが追加されます。続けてポイントを追加する場合はさらにクリックします。
4. 右クリックすると、ポイントの描画が終了します。

## ポイントの追加、削除、移動

1. 配管オブジェクトをクリックして、編集モードにします。
   カーソルが鉛筆の形に変わります。
2. 配管部の任意の場所をクリックすると、その位置にポイントが追加されます。
3. ポイントを移動させるには、ポイントをクリックして目的の位置にドラッグします。
   MEMO: 分岐点を動かさずにポイントを移動させる場合は、[スペース] キーを押しながらポイントを目的の位置にドラッグします。
4. ポイントを削除するにはポイントを右クリックし、ショートカットメニューから [ポイントの削除] を選択します。
   MEMO:
   - 末端のポイントを削除する際にその直前に分岐がある場合は、ポイントを削除できません。
   - 分岐点の位置を動かさずにポイントを削除する場合は、[スペース] キーと [CTRL] キーを両方押しながらポイントをクリックします。
     (ショートカットメニューから [ポイントの削除] を選択)
     ([スペース] キーと [CTRL] キーを両方押しながらポイントをクリック)

## 分岐の操作

### 分岐の追加

1. 配管オブジェクトをクリックして、編集モードにします。
2. 分岐を追加する場合は配管部を右クリックし、ショートカットメニューから [分岐の追加] を選択します。
3. マウスを動かし、クリックで配管部を設定します。
4. 右クリックして分岐を完了します。

: ポイント

: 分岐

### 分岐の移動

1. 配管オブジェクトをクリックして、編集モードにします。
2. 分岐点をクリックすると、分岐全体が赤色になります。
3. 分岐点を新しい位置にドラッグします。

MEMO: 分岐全体ではなく分岐点のみを移動させる場合は、分岐を選択した後に [スペース] キーを押しながら分岐点を目的の位置にドラッグします。

### 分岐の削除

1. 配管オブジェクトをクリックして、編集モードにします。
2. 分岐点を右クリックすると、分岐全体が赤色になります。右クリックのメニューから [分岐の削除] を選択します。

### 分岐のコピーと貼り付け

1. 配管オブジェクトをクリックして、編集モードにします。
2. 分岐点を右クリックすると、分岐全体が赤色になります。右クリックのメニューから [分岐のコピー] を選択します。
3. 分岐を追加する場合と同様に分岐を配置する配管部を右クリックし、右クリックのメニューから [分岐の貼り付け] を選択します。

MEMO: 1 つの配管オブジェクトから分岐をコピーし、その分岐を別の配管オブジェクトに貼り付けることもできます。

### 分岐の回転/反転

1. 配管オブジェクトをクリックして、編集モードにします。
2. 分岐点を右クリックすると、分岐全体が赤色になります。
3. 右クリックのメニューから分岐を回転または反転させるコマンド、[時計回りに 90 度]、[反時計回りに 90 度]、[垂直に反転]、[水平に反転] のいずれかを選択します。

## プロパティ

配管オブジェクトを設定するときに、以下の重要なプロパティを設定します。

- [プロパティ] ウィンドウで、[機能] タブ ➞ [基本] タブに移動します。

プロパティ | 説明
[現在値] | 配管オブジェクトの現在の状態を設定する値。

- [図形] タブ ➞ [基本] タブに移動します。

プロパティ | 説明
[状態] | 表示の状態数を 1 ~ 100 で設定します。
[項目 0]、[項目 1]...[項目 99] | [現在値] が 0 の場合、配管オブジェクトは [項目 0] のプロパティ設定を表示します。[現在値] が 1 の場合、配管オブジェクトは [項目 1] のプロパティ設定を表示します。 各状態の表示を設定します。
[配管 (内側)] | 配管の内側部分の色設定。
[配管 (外側)] | 配管の枠線の色設定および配管の内径と外径の設定。
[無効] | [現在値] が設定された状態のいずれとも一致しない場合、配管は [無効] を表示します。 無効な状態の場合の表示を設定します。