# プロパティ (マスター画面)

[ヘッダーを有効]
チェックボックスを選択すると、同じフォルダーに所属する画面の間でヘッダーを共有して表示できます。ヘッダーの編集はマスター画面上に表示されるヘッダーの領域で行います。ヘッダーを表示すると画面本体の表示領域が狭くなります。
MEMO: ヘッダー/フッターの設定の詳細については、以下を参照してください。 ヘッダーとフッター

[ヘッダーの高さ]
ヘッダーの高さを設定します。

[ヘッダーの塗り込み]

[種類]
色の表示方法を選択します。 -[なし]: 色を表示しません。 -[単色]: 単色を表示します。 -[ブリンク]: 2 色を交互に表示します。

[単色] を選択した場合[単色] を選択した場合

[色]

[値]
表示色を設定します。 項目名右横に設定中の表示色が表示されています。表示色をクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレット上部に表示色の設定方法 ([ID]/[RGB]) が表示されていますので、使用したい設定方法を選択します。 -[ID]: カラーパレットから使用する表示色を選択します。表示色は ID で管理されています。ID は各配色で共通ですが、配色により表示色が異なるため、運転中に配色を変更すると表示色も変更されます。 -[RGB]: RGB 方式により表示色を設定します。カラーパレットで指定するか、RGB 値を入力してください。
MEMO: 配色の詳細については以下を参照してください。 配色 データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[透過]
表示色の透過率を設定します。 設定可能範囲: 0 - 100
データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[ブリンク] を選択した場合[ブリンク] を選択した場合

[速度]
2 つの表示色が切り替わる速度を選択します。

[色]

[値]
表示色を設定します。 項目名右横に設定中の表示色が表示されています。表示色をクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレット上部に表示色の設定方法 ([ID]/[RGB]) が表示されていますので、使用したい設定方法を選択します。 -[ID]: カラーパレットから使用する表示色を選択します。表示色は ID で管理されています。ID は各配色で共通ですが、配色により表示色が異なるため、運転中に配色を変更すると表示色も変更されます。 -[RGB]: RGB 方式により表示色を設定します。カラーパレットで指定するか、RGB 値を入力してください。
MEMO: 配色の詳細については以下を参照してください。 配色 データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[透過]
表示色の透過率を設定します。 設定可能範囲: 0 - 100
データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[フッターを有効]
チェックボックスを選択すると、同じフォルダーに所属する画面の間でフッターを共有して表示できます。フッターの編集はマスター画面上に表示されるフッターの領域で行います。フッターを表示すると画面本体の表示領域が狭くなります。
MEMO: ヘッダー/フッターの設定の詳細については、以下を参照してください。 ヘッダーとフッター

[フッターの高さ]
フッターの高さを設定します。

[フッターの塗り込み]

[種類]
色の表示方法を選択します。 -[なし]: 色を表示しません。 -[単色]: 単色を表示します。 -[ブリンク]: 2 色を交互に表示します。

[単色] を選択した場合[単色] を選択した場合

[色]

[値]
表示色を設定します。 項目名右横に設定中の表示色が表示されています。表示色をクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレット上部に表示色の設定方法 ([ID]/[RGB]) が表示されていますので、使用したい設定方法を選択します。 -[ID]: カラーパレットから使用する表示色を選択します。表示色は ID で管理されています。ID は各配色で共通ですが、配色により表示色が異なるため、運転中に配色を変更すると表示色も変更されます。 -[RGB]: RGB 方式により表示色を設定します。カラーパレットで指定するか、RGB 値を入力してください。
MEMO: 配色の詳細については以下を参照してください。 配色 データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[透過]
表示色の透過率を設定します。 設定可能範囲: 0 - 100
データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[ブリンク] を選択した場合[ブリンク] を選択した場合

[速度]
2 つの表示色が切り替わる速度を選択します。

[色]

[値]
表示色を設定します。 項目名右横に設定中の表示色が表示されています。表示色をクリックすると、カラーパレットが表示されます。カラーパレット上部に表示色の設定方法 ([ID]/[RGB]) が表示されていますので、使用したい設定方法を選択します。 -[ID]: カラーパレットから使用する表示色を選択します。表示色は ID で管理されています。ID は各配色で共通ですが、配色により表示色が異なるため、運転中に配色を変更すると表示色も変更されます。 -[RGB]: RGB 方式により表示色を設定します。カラーパレットで指定するか、RGB 値を入力してください。
MEMO: 配色の詳細については以下を参照してください。 配色 データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[透過]
表示色の透過率を設定します。 設定可能範囲: 0 - 100
データバインディング対応: バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ アラーム] [ 変数] [ ローカル変数] [ グラフィックオブジェクト] [ 表示器] [ 機器] [ レシピ] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング