# アズビル

アズビル株式会社の接続機器でバックアップおよび復元のオペレーションを実行します。選択したイーサネットカードに接続している接続機器の IP アドレス設定をまとめてバックアップおよび復元することができます。

##### ブロック

##### テキスト

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1: オペレーション

##### ブロック

- [Backup]
- [Restore]

##### テキスト

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2: イーサネットカード

MEMO: このオペレーションは、表示器にアズビル株式会社の接続機器が接続されている場合にのみ使用できます。

## IP アドレス設定のバックアップと復元

[Backup] オペレーションで、接続機器の IP アドレスを表示器にバックアップします。表示器のハードウェア設定画面から IP アドレスを変更し、[Restore] で接続機器の IP アドレスを変更後の設定で上書きすることができます。

MEMO:

- IP アドレス設定のバックアップと復元は、同じシステム構成にある接続機器に対して実行できます。バックアップされた IP アドレス設定は、システム構成が異なる接続機器には復元できません。

- IP アドレス設定のバックアップと復元は、各イーサネットカードで一意です。バックアップされた IP アドレス設定は、異なるイーサネットカードに接続された接続機器には復元できません。

- 1 つのイーサネットカードに複数の接続機器を接続するためにマルチチェーンを使用した場合、IP アドレス設定のバックアップおよび復元はできません。